1)Перевірити та активувати ручне гальмо.

2)Встановіть коробку передач на нейтралку.

3)Вставити ключ у замок.

4)Повернути у положення "запалювання", зробити невелику паузу.

5)Повернути ключ після запуску двигуна відпустити ключ.

6) Перевірити та активувати ручне гальмо.

7)Витиснути зчеплення до упору лівою ногою.

8)Увімкніть першу передачу.

9)Плавно відпускати педаль зчеплення до моменту схоплювання.

10)Праву ногу перенести з педалі гальма на педаль газу.

11)Почати плавно натискати на педаль газу синхронно, відпускаючи педаль зчеплення. Автомобіль рушить з місця.

|  |
| --- |
| Повернути у положення "запалювання", зробити невелику паузу |

|  |
| --- |
| Перевірити та активувати ручне гальмо |

|  |
| --- |
| Повернути ключ після запуску двигуна відпустити ключ |

|  |
| --- |
| Встановіть коробку передач на нейтралку |

|  |
| --- |
| Перевірити та активувати ручне гальмо |

|  |
| --- |
| Вставити ключ у замок |

|  |
| --- |
| Початок |

|  |
| --- |
| Витиснути зчеплення до упору лівою ногою |

|  |
| --- |
| Увімкніть першу передачу |

|  |
| --- |
| )Плавно відпускати педаль зчеплення до моменту схоплювання |

|  |
| --- |
| Праву ногу перенести з педалі гальма на педаль газу |

|  |
| --- |
| Почати плавно натискати на педаль газу синхронно, відпускаючи педаль зчеплення. Автомобіль рушить з місця |

|  |
| --- |
| Кінець |